// * @version 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0
// * @author John Doe
// * @author John Doe
// * @remark this is the module

module modulepars{

// * @version 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.0
// * @author John Doe
// * @author John Doe
// * @remark this is the modulepar
modulepar{
       octetstring px_AccessPointName;
       B16_Type px_AuthAMF;
       B128_Type px_AuthK := oct2bit ( '000102030405060708090A0B0C0D0E0F'O );
       integer px_AuthN := 127;
       hexstring px_IMEI_Def;
       hexstring px_IMSI_Def := '001010123456063'H;
       charstring px_IP_Address;
       B3_Type px_NAS_CipheringAlgorithm := '001'B;
       B3_Type px_NAS_IntegrityProtAlgorithm := '001'B;
       boolean px_RLC_SDU_Buffering := true;
       CipheringAlgorithm_Type px_RRC_CipheringAlgorithm := eea0;
       IntegrityProtAlgorithm_Type px_RRC_IntegrityProtAlgorithm := eia1;
       integer px_SupportedEutraBands := 1;
       integer px_SupportedInterRatBands := 1;
       B128_Type px_eAuthRAND := oct2bit ( 'A3DE0C6D363E30C364A4078F1BF8D577'O );
       Dl_Bandwidth_Type px_eDLChannelBandwidth := n25;
       NAS_Mcc px_eJapanMCC_Band6 := '442'H;
       FrequencyBand_Type px_ePrimaryFrequencyBand := 1;
       FrequencyBand_Type px_eSecondaryFrequencyBand := 2;
       Ul_Bandwidth_Type px_eULChannelBandwidth := n25;
     };
     
     modulepar integer bla := 127;
     
     modulepar integer bla11 := 127, bla12 := 127;
     
     modulepar CipheringAlgorithm_Type bla21, bla22;
     
     
     modulepar{
         integer blax := 127;
    	 integer blax11 := 127, blax12 := 127;
    	 CipheringAlgorithm_Type blax21, blax22;     
     }
     
     modulepar integer thisisalongmoduleparameternamethatgoesonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonandonEND := 234243623463563563635543535654656;
     
}